Vorlage: Ausschreibungstext Showersave QB1-21XE
Gewerk: Abwasser-/Sanitärtechnik Position: [z. B. 01.02.003] Fallrohr-Wärmetauscher zur Abwasserwärmerückgewinnung
Beschreibung: Lieferung und betriebsfertige Montage eines hocheffizienten, vertikalen Fallrohr-Wärmetauschers (Duschrohrs) zur Rückgewinnung von Wärme aus grauem Duschwasser im Gegenstromprinzip. Das System dient der energetischen Optimierung der Warmwasserbereitung im Wohnungsneubau oder bei der Strangsanierung.
Technische Merkmale & Leistungsdaten:
· Modell / Fabrikat: Showersave QB1-21XE (oder gleichwertig)
· Wirkungsgrad: Bis zu 70,5 % zertifizierter Wärmerückgewinnungsgrad (nach anerkannten Prüfverfahren).
· Zulassungen & Normen: DVGW-zertifiziert, voll anrechenbar und konform nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) und DIN V 18599 zur Erstellung von Energieausweisen.
· Material: Hocheffizientes Doppelwandrohr. Innenrohr aus Kupfer zur optimalen Wärmeübertragung und Einhaltung strengster Trinkwasserhygiene (Vermeidung von Stagnation/Legionellenbildung).
· Anschlüsse Abwasser: DN 50 (Standard-Anschluss für gängige Abwasserrohre).
· Anschlüsse Trinkwasser: G 1/2" Außengewinde.
· Wartung: Komplett wartungsfreies System durch selbstreinigende Strömungsgeometrie (keine mechanischen Filter oder beweglichen Teile erforderlich).
Einbauhinweise: Vertikaler Einbau im Fallrohr unterhalb der Duschanlage (z. B. in einer Vorwandinstallation oder im darunterliegenden Geschoss). Der Anschluss hat gemäß den Herstellervorgaben und den geltenden DIN-Normen für Sanitärinstallationen zu erfolgen.
Angebotenes Fabrikat: Showersave QB1-21XE Liefernachweis: [Hier deine Firmen-URL / Kontakt eintragen]
Einheit: Stk. (Stück) Menge: 1
Einzelpreis: _________ €
Gesamtpreis: _________ €

